2025년 하반기 환경관리소

굴뚝 다이옥신 측정 검사 과업설명서

	군 포 도 시 공 사

1. 과업의 목적

가. 본 과업설명서는 군포도시공사(이하 “발주자”)와 다이옥신 측정 분석 용역업체(이하 “계약자”)의 대기 최종 배출구 굴뚝에서 배출되는 다이옥신의 측정 분석 용역을 위한 단가계약에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

나. “계약자”는 국립환경과학원에 등록된 잔류성오염물질 측정분석 전문기관이어야 한다.

2. 과업의 계약기간

계약기간은 계약일로부터 2025. 12. 31까지로 한다.

※ 다만, 최종 성적서 발행이 완료되어야 계약이 완수되는 것이며, 제4조에 따르지 않고 성적서가 미발행될 경우 모든 법적 책임은 "계약자"가 진다.

3. 과업의 개요

가. 과업의 대상

항 목	허가배출기준
굴뚝 다이옥신	0.000 ng-TEQ/Sm3

나. 과업의 조건

「잔류성오염물질관리법」제19조 및 배출시설 설치운영허가 검토결과서에 의거하여 통합허가 받은 시설인 군포환경관리소(200톤/일 × 1기)에서 배출되는 다이옥신 측정 분석 용역을 수행해야 한다.

4. 시험성적서 제출

"계약자"는 다이옥신 측정 실시 후 30일 이내에 성적서를 “발주자”에 제출하여야 한다.

5. 대금의 청구 및 지불

"계약자"는 측정관련 서류를 첨부하여 측정 후 당월 말일까지 공사에 대금을 청구하여야 한다.

6. 책임 및 안전

가. "계약자"는 다이옥신 측정 분석 대행 중 발생한 인적 물적 모든 피해에 대해 민․형사상의 모든 책임을 지며 문제가 발생하지 않도록 사전에 충분한 안전사고 방지대책을 세워야 한다.

나. "계약자"의 부주의로 “발주자”에 재산상 손실이 발생하였을 경우 "계약자"가 전액 변상 조치해야 한다.

7. 기타

가. 본 과업설명서에 명기되지 않은 사항이라도 관계법규 준수는 물론 “발주자” 계약 일반조건에 따라야 하며, 과업설명서 등의 해석상 이견이 있을 경우 “발주자”의 해석 및 지시에 따라야 한다.

나. 계약이 완료되는 시점부터 “발주자”와의 협의 하에 굴뚝 및 폐수 다이옥신 측정 분석을 진행해야 한다.

다. 기타 환경법 등의 개정에 의한 경우 등 특이사항 발생시에는 지체없이 “발주자”에 통보해주어야 하고, 담당자와 협의 후 과업에 지장이 없도록 해야한다.

라. 측정 시 주변이 오염되지 않도록 주의하여야 하며, 측정 시 필요한 자재를 사용할 경우 주의하여야 한다.

8. 계약의 해제 및 해지

가. "계약자"가 정당한 사유 없이 오염물질 측정대행을 중단한 경우

나. "계약자"의 의무 불이행으로 “발주자” 운영에 지장을 초래한 경우